11. Übungsblatt Informatik II (SS 96)

Michael Mehl, Prof. Gert Smolka (mehl,smolka)@dfki.uni-sb.de Ausgabe: 5. Juli 1996 Abgabe: 12. Juli 1996 vor der Vorlesung

Aufgabe 11.1 [Kapitel 2: Boolesche Ausdrücke] (3 Punkte) Wiederholen Sie Kapitel 2.

Bestimmen Sie den Träger und nach dem Verfahren von Quine-McCluskey die Minimalpolynome der Schaltfunktion f mit f(x_1, x_2, x_3) = 1 gdw. x_1 = x_2 oder x_2 = x_3.

Aufgabe 11.2 [Kapitel 3: Schaltkreise] (2 Punkte) Wiederholen Sie Kapitel 3.

Zeichnen Sie einen Schaltkreis mit möglichst geringen Kosten, der die Schaltfunktion f aus Aufgabe 1 berechnet und bestimmen Sie seine Kosten und Tiefe.

Aufgabe 11.3 [Kapitel 4: Arithmetik] (3 Punkte) Wiederholen Sie Kapitel 4.

Gegeben seien die Bitfolgen a_1 = 01001110 und a_2 = 11100000.

1. Addieren Sie die beiden Zahlen in Binär- und in 2er-Komplement-Darstellung.

2. Geben sie die 2er-Komplementdarstellung der Negation von a_1 an.

3. Zeichnen Sie einen 3-Bit Carry-Chain Addierer mit Halbaddierern und ODER-Gattern.

Aufgabe 11.4 [Kapitel 5: Speicher und Tristate Bausteine] (4 Punkte) Wiederholen Sie Kapitel 5.

Führen Sie eine exakte Timing-Analyse zur Bestimmung der Pulsweite für ein R/S-Flip durch, das mit NAND-Gattern realisiert ist, deren Verzögerungszeiten mit t_{P LH} 2 [1.3, 3.1] und t_{P HL} 2 [0.7, 2.5] angegeben seien.

Aufgabe 11.5 [PLA] (4 Punkte) Zeichnen Sie ein programmiertes PLA, das die Schaltfunktion

y_1 = x_1 ^ x_2 _ x_3

y_2 = x_2 _ x_3 ^ x_1

realisiert.

Aufgabe 11.6 [RESA] (10 Punkte) Geben Sie die PAL-Gleichungen für IN1ck, IN1Ldoe, DRdoe und IRdoe der RESA an. Diese dürfen nur Polynome mit maximal 7 Monomen enthalten. Führen Sie gegebenenfalls Hilfsvariablen ein.

Anmeldung zur Klausur: ist erforderlich bis Montag, 15. Juli, im Sekretariat von Prof. Smolka (Geb 45, Raum 512) bei Frau Seeger (vormittags).